1. **AMAÇ VE KAPSAM**

Ana Sedyeyi doğru ve güvenli kullanmayı sağlamak amacıyla kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini açıklamaktır. İlk ve Acil Yardım Beceri Laboratuvarını kapsar.

1. **DAYANAK**

Bu talimat, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulmuştur

**3. SORUMLULUK**

Bu talimatın uygulanmasından İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlileri; takibinden Kalite Birimi sorumludur.

**4. TALİMAT DETAYI**

**4.1. Ana Sedye Kullanımı Talimatı**

**4.1.1.** Sedye platformu kızağı açılır.

**4.1.2.** Sedye platformunda bulunan kırmızı kilit düğmesine basılır ve sedye çekilir.

**4.1.3.** Yavaşça indirilirken ayaklarının açıldığından emin olunur.

**4.1.4.** Karşılıklı olarak iki kişi sedyeyi üst ve altlardan destekler.

**4.1.5.** Ayak kısmındaki kişinin komutuyla, ayak kısmında bulunan mandallara aynı anda basarak sedyenin ayaklarının kırılması sağlanır ve yavaşça yere indirilir.

* + 1. Yan koruyucular pimleri çekilerek açılır, kemerler açılır, hasta sedye üzerine yatırılır ve yan koruyucular, emniyet kemerleri bağlanır.
    2. Karşılıklı olarak sedye baş ve ayak ucuna iki kişi geçer. Tutma kısımlarından iki elle tutarak baş kısmındaki kişinin komutuyla aynı anda yukarı kaldırılır.
    3. Sedye ayaklarının tamamen açıldığından emin olunduktan sonra hastanın ayak ucu önde olacak şekilde ambulansa götürülür.
    4. Ambulansa gelindiğinden baş ucu ambulansın içinde sedye platformuna ön ayaklar değene kadar ilerletilir ve önce sağ mandal çekilerek ön ayakların kırılması sağlanır.
    5. Arka ayaklar platforma değene kadar ilerletilir ve sol mandal çekilerek arka ayakların kırılması sağlanır.
    6. Sedye platform üzerinde kilit mekanizmasına girecek şekilde ilerletilir. ‘klik’ sesi duyulduğunda sedye platformuna kilitlendiğinden emin olunur.
    7. Hastaya uygun pozisyon verilir. Baş kısmının altında bulunan mandal çekilerek yukarı aşağı indirilip kaldırılarak yüksekliği ayarlanır ve mandal bırakılır. Ayak ucu kenarlardan çift taraflı tutulur ve çeşitli kademelerde yukarı kaldırılabilir. Zemindeki çentiklere yukarı kalkan kısmın çıkıntıları yerleştiğinde sabitlenmiş olur.
    8. Tüm kısımları dezenfekte edilebilir.
    9. Suyla yıkanabilir.
    10. Hareketli parçaları her ay yağlanmalıdır.

**5. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

**5.1.**  Ana Sedye Kullanım Kılavuzu ve Beceri Rehberi