1. **AMAÇ VE KAPSAM**

Kombinasyon sedyenin doğru ve güvenli kullanılması amacıyla kullanımı, kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini açıklamaktır. İlk ve Acil Yardım Beceri Laboratuvarını kapsar.

1. **DAYANAK**

 Bu talimat, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulmuştur.

1. **SORUMLULUK**

Bu talimatın uygulanmasından İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlileri; takibinden Kalite Birimi sorumludur.

1. **TALİMAT DETAYI**
	1. **Kombinasyon Sedye Kullanımı Talimatı**
		1. Sedye katlanmış üstteki kanat açılarak düz konuma getirilir.
		2. Açılan kısım sedye dik pozisyona geldiği zaman aşağı doğru bastırıldığında sandalye şeklini alır.
		3. En altta bulunan kilit mekanizması yerleştirilir.
		4. Tekerler pime basılarak klik sesi duyulana kadar açılır.
		5. Kollar pime basılarak klik sesi duyulana kadar açılır.
		6. Kemerler açılır, hasta oturtulur ve 3 noktadan kemerler bağlanır.
		7. Sedye kollarından tutularak geriye doğru yavaşça yatırılır, öncesinde hasta düşmeyeceği konusunda uyarılmalıdır.
		8. Düz zeminlerde tek kişi ile katlı yada bozuk zeminlerde iki kişi ile taşıma yapılmalıdır. İkinci kişi sedyenin ayak kısmından tutar.
		9. Toplarken kilit teker ve kolları pimine basarak kapatılır.
		10. Sırt kısmı yukarı çekilerek düz hale getirilir ve yukarı çekilen kısım diğerinin üzerine katlanır.
		11. Eğer düz sedye olarak kullanılmak istenirse en alttaki kilit mekanizması açılır, en üst ve en alt noktadan tutularak karşılıklı olarak ters yöne çekilir.
		12. Hareketli parçaları her ay yağlanmalıdır.
		13. Tüm kısımları dezenfekte edilebilir.
		14. Suyla yıkanabilir.
2. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**

**5.1.** Kombinasyon Sedye Kullanım Kılavuzu ve Beceri Rehberleri